**附件：采购需求清单**

**一、骨科器械清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **基本描述** |
|  | 股骨复位钳 | 5 | 把 | 大号 |
|  | 髌骨复位钳 | 6 | 把 | 170\*65mm（允许误差：±20mm） |
|  | 锁骨复位钳 | 7 | 把 | 微型 |
|  | 肱骨复位钳 | 7 | 把 | 大号 |
|  | 骨刀 | 10 | 把 | 15mm |
|  | 咬骨钳 | 10 | 把 | 220mm\*1.0mm\*110° |

**二、肌瘤钻器械**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **基本描述** |
|  | 切割刀管（腹式） | 1 | 支 | φ10×320 |
|  | 切割刀管（腹式） | 1 | 支 | φ15×320 |
|  | 切割刀管（腹式） | 1 | 支 | φ18×320 |
|  | 量棒 | 1 | 支 | φ5×500 |
|  | 拨棒 | 1 | 支 | φ5×420 |
|  | 穿刺套管 | 1 | 支 | φ15×95 |
|  | 穿刺套管 | 1 | 支 | φ18×95 |
|  | 扩张器 | 1 | 支 | φ10/φ15 |
|  | 扩张器 | 1 | 支 | φ10/φ18 |
|  | 引导棒 | 1 | 支 | φ10×330 |
|  | 转换器 | 1 | 支 | φ15-φ5 |
|  | 转换器 | 1 | 支 | φ18-φ5 |
|  | 抓钳 | 1 | 把 | φ10×420 |
|  | 抓钳 | 1 | 把 | φ5×420 |
|  | 举宫器 | 1 | 把 | 400 |
|  | 肌瘤钻 | 1 | 支 | φ5×420 |
|  | 肌瘤钻 | 1 | 支 | φ10×420 |
|  | 子宫抓钳 | 1 | 把 | 250 |
|  | 子宫抓钳（加长） | 1 | 把 | 320 |
|  | 密封帽 | 50 | 个 | / |

**三、腹腔镜器械：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **基本描述** |
|  | 腹腔镜镜子 | 5 | 条 | 30°，产地要求：进口，能适配我院现有腔镜系统。 |
|  | 分离剪 | 15 | 把 | 规格φ5x330mm符合国家灭菌要求，不锈钢材质制造，钳头的夹持力应不小于10N，钳头的二片应相互吻合，不得有错口和偏摆现象，铆合应牢固，当开合时，铆钉不得跟动，转盘应能使钳头在360º旋转，锁止可靠。 |
|  | 分离钳 | 15 | 把 | 规格φ5x330mm符合国家灭菌要求，不锈钢材质制造，钳头的夹持力应不小于10N，钳头的二片应相互吻合，不得有错口和偏摆现象，铆合应牢固，当开合时，铆钉不得跟动，转盘应能使钳头在360º旋转，锁止可靠。 |
|  | 穿刺鞘 | 10 | 个 | 工作长度：10\*95mm，穿刺套管与穿刺锥之间的配合应良好，穿刺套管与穿刺锥的最大配合间隙应不大于0.3mm,穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经≧4kPa气压，应无泄漏,穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能 |
|  | 穿刺鞘 | 10 | 个 | 工作长度：5\*95mm，穿刺套管与穿刺锥之间的配合应良好，穿刺套管与穿刺锥的最大配合间隙应不大于0.3mm,穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经≧4kPa气压，应无泄漏,穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能 |
|  | 穿刺鞘 | 1 | 个 | 全钛合金材质，工作长度：13\*95mm，穿刺套管与穿刺锥之间的配合应良好，穿刺套管与穿刺锥的最大配合间隙应不大于0.3mm,穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经≧4kPa气压，应无泄漏,穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能 |
|  | 电凝棒 | 10 | 把 | 规格φ5x330mm 陶瓷头，不锈钢电凝头；配套提供≧3000MM单极高频电缆线 |
|  | 电凝钩 | 10 | 把 | 规格φ5x330mm陶瓷头，不锈钢电凝头；配套提供≧3000MM单极高频电缆线 |
|  | 气腹针 | 10 | 颗 | 工作长度：2.5\*130mm，气腹针内芯应畅通，无堵塞现象，气腹针阀门旋转应灵活，在关闭状态下，应无漏气现象。 |
|  | 取石钳 | 5 | 把 | 规格φ10x330mm符合国家灭菌要求，不锈钢材质。 |
|  | 弹簧抓钳 | 5 | 把 | 规格φ5x330mm不锈钢材质制造，可高温高压消毒，头部为碳钢； |
|  | 胆囊抓钳 | 6 | 把 | 规格φ5x330mm符合国家灭菌要求，不锈钢材质。 |
|  | 腹腔镜胃钳 | 2 | 把 | 规格φ5x330mm符合国家灭菌要求，不锈钢材质。 |
|  | 腹腔镜肠钳 | 3 | 把 | 规格φ5x330mm符合国家灭菌要求，不锈钢材质。 |
|  | 持针器 | 5 | 把 | 规格φ5x330mm不锈钢材质制造，可高温高压消毒，头部为碳钢； |
|  | 吸引器 | 6 | 把 | 规格φ5x330mm三通式冲洗吸引器。 |
|  | 转换器 | 6 | 把 | 工作长度：规格φ10-5mm长度150mm，转换器的密封帽应有良好的密封性，经≧4kPa气压，应无泄漏。 |
|  | 腹腔镜器械消毒盒 | 5 | 个 | 规格：≧545\*250\*100MM，双层不锈钢材质，可高温高压消毒灭菌。 |
|  | 显微器械消毒盒 | 5 | 个 | 不锈钢材质，可高温高压消毒灭菌。 |
|  | 手术器械台 | 3 | 台 | 长宽高≧1000\*550\*860MM 304不锈钢材质，静音轮，带刹车。 |
|  | 手术器械台 | 2 | 台 | 长宽高≧1000\*550\*860MM 304不锈钢材质，静音轮，带刹车。 |

**四、喉部手术支撑喉镜手术器械**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 喉内窥镜 | 12° 4×185mm | 条 | 2 |
| 2 | 喉镜 | 大 | 支 | 2 |
| 3 | 喉镜 | 小 | 支 | 2 |
| 4 | 喉镜 | 可调式 | 套 | 2 |
| 7 | 辅助撑开装置 | / | 套 | 2 |
| 8 | 显微喉钳 | 圆口0° 2.0mm | 把 | 2 |
| 9 | 显微喉钳 | 圆口45° 2.0mm | 把 | 2 |
| 10 | 显微喉钳 | 圆口左弯 2.0mm | 把 | 2 |
| 11 | 显微喉钳 | 圆口右弯 2.0mm | 把 | 2 |
| 12 | 显微喉钳 | 卵圆口0° 2.0mm | 把 | 2 |
| 13 | 显微喉钳 | 三角45° 2.0mm | 把 | 2 |
| 14 | 喉粘膜钳 | 分离式0° 2.0mm | 把 | 2 |
| 15 | 喉粘膜钳 | 上翘45° 2.0mm | 把 | 2 |
| 16 | 显微喉剪 | 15° 2mm | 把 | 2 |
| 17 | 显微喉剪 | 45° 2.0mm | 把 | 2 |
| 18 | 显微喉剪 | 0° 2.0mm  | 把 | 2 |
| 19 | 显微喉剪 | 左弯2mm | 把 | 2 |
| 20 | 显微喉剪 | 右弯2mm | 把 | 2 |
| 21 | 扁桃体吸引管 | Ф4.0\*250mm | 支 | 2 |
| 22 | 扁桃体吸引管 | Ф3.0\*250m | 支 | 2 |
| 23 | 扁桃体吸引管 | Ф2.5\*250m | 支 | 2 |
| 24 | 手柄 | / | 个 | 2 |
| 25 | 显微喉针 | / | 支 | 2 |
| 26 | 显微喉刀 | 三角 | 把 | 2 |
| 27 | 显微喉刀 | 镰状 | 把 | 2 |
| 28 | 显微喉钩 | / | 支 | 2 |
| 29 | 喉镜器械消毒盒 | 双层 | 个 | 2 |
| 30 | 医用内窥镜冷光源 | 1.灯泡寿命≥3万小时、2.液晶面板触摸屏3.灯泡：≧100W LED灯 | 台 | 1 |
| 31 | 合计 |  |  | 54 |

**五、扁桃体切除手术器械**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **描述** | **单位** | **数量** |
| 1 | 口腔开口器 | 4\*1 | 套 | 2 |
| 2 | 扁桃体剪 | 180mm | 把 | 2 |
| 3 | 甲状腺剪 | 180mm | 把 | 2 |
| 4 | 止血钳 | 微弯180mm | 把 | 2 |
| 5 | 扁桃体用钳 | 5.5×15mm | 把 | 2 |
| 6 | 扁桃体用钳 | 角形多齿220mm | 把 | 2 |
| 7 | 海绵钳 | 弯槽180mm | 把 | 2 |
| 8 | 扁桃体用钳 | 170mm | 支 | 2 |
| 9 | 扁桃体圈断器 | / | 把 | 2 |
| 10 | 扁桃体钢丝 | φ0.4mm/2m扁桃体圈断器附件 | 卷 | 2 |
| 11 | 压舌板 | 角 弯 | 把 | 2 |
| 12 | 组织钳 | 艾利斯头宽5mm 长18cm | 把 | 2 |
| 13 | 持针钳 | 直头 22cm 镶合金片 | 把 | 2 |
| 14 | 帕巾钳 | 尖头,长14cm | 把 | 2 |
| 15 | 耳用镊 | 160mm | 把 | 2 |
| 16 | 手术刀柄 | 3号12.5cm | 把 | 2 |
| 17 | 扁桃体吸引管 | φ4\*250mm | 支 | 2 |
| 18 | 扁桃体吸引管 | φ6圆柱头 | 支 | 2 |
| 19 | 扁桃体器械消毒盒 | / | 个 | 2 |
| 20 | 合计 |  |  | 36 |

**备注：**

1、产地要求：除腹腔镜镜子为进口外，其余器械均为国产；

2、需携带样品，每大类器械至少3种；

3、质保要求：光学器械免费保修3年，其余器械免费保修1年；