**二院区楼宇标识项目（第二期）采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容及材质** | **效果图** | **规格** | **数量** |
| 1 | 1.2mm厚镀锌烤漆灯珠字（遵义市播州区人民医院二院区 遵义市播州区妇幼保健院） 字的颜色为深绿色 晚上亮白光。灯珠间隔3厘米  |  | 160X150 | 24个 |
| 标志 （logo） | 160X160 | 2个 |
| 1、版面：规格总高7米X长度40米，版面长40米X高4米，后面检修梯1个，规格为长40米X宽0.5米。安装隔前面女儿墙1米左右、离地3米。 2、材质：用镀锌50角钢做立柱10根（灯笼架高7米，四周50X50），60x40的（2.0厚）镀锌管做版面架子，后面支撑100x100（2.5厚）镀锌管，再用60X40(2.0厚）镀锌管连接支撑（就是增加支撑连接加固） 3、立柱底部加固用沙浆混泥土关盒子打（规格长宽0.8米X厚度0.8米）后面支撑的底部凳子加固用沙浆混凝土关盒子打（规格长宽0.6厘米X厚度0.6厘米） 4、玉蝶线主线连接6平方，支线2.5平方，用线管穿线。  |  | 40米X7米 | 灯笼式立柱广告牌（支架） 1个 |
| 2 | 1.2mm 厚镀锌烤漆灯珠字（第二门诊部） 字的颜色为红色 晚上亮白光。灯珠间隔3厘米  |  | 150X150 | 5个 |
| 架子用镀锌50方管2.0厚，安装在房顶上，要切割以前的防水，后面再恢复防水，需要斜撑连接加固，玉蝶线主线连接4平方，支线2.5平方，用线管穿线。  | 150X250 | 5个 |
| 3  | 1.0厚钛金不锈钢字平板型 （遵义市播州区人民医院二院区 遵义市播州区妇幼保健院）加2个标志  |  | 28X20 | 26个 |
| 射灯 |  | 2个 |
| 4  | 1.2 厚钛金不锈钢字平板型（行政楼） |  | 100X100 | 3个 |
| 5  | 1.2 厚钛金不锈钢字平板型（行政楼） |  | 150X150 | 3个 |
| 6  | 1.0厚钛金不锈钢字平板型 （遵义市播州区人民医院二院区 遵义市播州区妇幼保健院）加2个标志 |  | 40X35 | 26个 |
| **二、商务要求** |
| 1. 以上灯珠字施工，含安装，含定时开关、含辅材、线路采用玉蝶2.5平方及以上铜芯线；
2. 自安装完毕验收合格起免费保修2年；
3. 付款方式：验收合格三月内付95%，剩余5%一年后无息支付；
 |